[image: image1.jpg]GO KYMCO



[image: image2.jpg]kymcolux.com

KYMCONEWS




[image: image3.jpg]kymcolux.com

KYMCONEWS





CV3 575 Modèle 26
Homologation L5E-A
Moteur

Type
SBA1D, bicylindre, 4 temps, 4 soupapes

Cylindrée
 574 cc

Refroidissement
Liquide

Distribution
DOHC, Double arbre à cames en tête, par chaîne silencieuse

Puissance maximum
MODE NORMAL 37.6 kW à 7000 trs/min // MODE PLUIE 28.9 kW à 6000 trs/min                        

Couple maximum
MODE NORMAL 54.4 Nm à 5750 trs/min // MODE PLUIE 49.9 Nm à 5250 trs/min
Calage moteur
270°
Consommation
4,7L/100kms
Alimentation
Injection électronique

Lubrification
En pression par pompe trochoïdale

Allumage
Électronique

Embrayage
Multidisques a bain d’huile Automatique centrifuge

Transmission primaire
CVT, courroie trapézoïdale à variateur de vitesse automatique

Transmission finale, assistance
Courroie

Échappement
Catalyseur à trois voies
Norme
Euro 5+
Partie cycle

Cadre
Partie avant acier haute résistance et boucle arrière en aluminium
Suspension avant, diamètre
Fourche télescopique, Ø 37 mm
Suspension arrière, débattement
Simple amortisseur réglable, 42 mm 

Frein avant
ABS, hydraulique, 2 étriers double piston, 2 disques 250mm Ø
Frein arrière
ABS, hydraulique, étrier simple piston, 1 disque, 260mm Ø


Freinage intégral avant plus arrière a la pédale
Roues avant
aluminium, 2,75x13 pouces

Roue arrière
aluminium, 4,5x15 pouces

Pneumatiques avant
110/70-13 pouces

Pneumatique arrière
160/60-15 pouces

Dimensions

Longueur
2140 mm

Largeur
800 mm

Hauteur
1485 mm

Hauteur de selle
NC
Empattement
1580 mm

Garde au sol
NC

Largeur entre les roues avant
465 mm

Angle d’inclinaison à gauche et à droite
40°
Poids en ordre de marche
285 kilos

Capacité du réservoir
15,5 litres +/- 0.2 l

Équipements
Éclairage AV, AR
Led, Led
Clignotants 
Leds

Tableau de bord
TFT 7 pouces
Bulle
à 2 positions
Selle 
Type « Confort » biplace

Coffre, capacité
 1 casque

Rangements
Sous selle, avec 1 prise 12 volts
Frein de parking
Mécanique sur roue arrière, dispositif de blocage de l’inclinaison + suspension


Divers
Keyless, dosseret conducteur réglable, dosseret passager, régulateur de vitesse, béquille latérale

TPMS, ABS, TCS, Poignées chauffantes


Garantie, assistance
5 ans (cf conditions), 2 ans assistance
Coloris
Noir saphir ; Blanc polaire ; Rouge rubis 

Informations techniques données à titre indicatif, elles peuvent être modifiées sans préavis par le constructeur.
Relations presse France et Belgique : Agence AWD /Olivier Bazin / press@agence-awd.eu / +33 6 61 23 53 45
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